

















































	
	

	
	





附件3

设备配置表

（注：带▲产品需提供相关佐证材料，若无相关证明材料，报价无效）

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	音箱
	1.额定功率：≥100W
2.最大功率：≥200W
3.标称阻抗：≤8Ω
4.频率范围（-10dB）等同或优于80Hz-20kHz
5.最大声压级：119dB±3dB
6.覆盖角度(-6dB）：水平覆盖角≥100°，垂直覆盖角≥80°
7.音箱内置1只≥6.5"中低音单元和1只≥3"高音单元
	2
	只

	2
	支架
	壁装音箱支架
	2
	只

	3
	专业功放
	1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
2.内置智能削峰限幅器，过流压限控制功率器，让扬声器系统在安全范围内工作。
3.内置保护电路模块，具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能。
4.具有≥2个LINE平衡XLR输入通道，≥2个LINE平衡XLR级联输出通道，≥2个四芯SPEAKON音响插座输出通道。
5.具有MONO/STEREO/BRIDGE三种模式，可选择切换。
6.输出功率：立体声8Ω ≥200W×2；立体声4Ω≥400W×2；桥接16Ω≥400W；桥接8Ω≥750W。
7.信噪比（A计权）:≥105dB；具有输入灵敏度1V和2V切换功能。
	1
	台

	4
	AI音频处理器
	1.具有4进4出音频矩阵，输入可根据音源的不同调整灵敏度。每路输入支持48V幻象电源供电，可单独配置开启关闭。
2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
3.具有均衡器功能，提供参量均衡器和图示均衡器，每路输入具有12段参量均衡器/10段图示均衡器/15段图示均衡器/31段图示均衡器可供选择，每路输出具有16段参量均衡器/10段图示均衡器/15段图示均衡器/31段图示均衡器可供选择。参量均衡器支持高架、低架、峰值滤波器三种类型，图示均衡器支持单点带宽调节。
4.具有分频器功能，提供贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯三种滤波器类型供选择，并且支持6/12/18/24/30/36/42/48db/oct斜率设置，滤波器全频段可调。
5.具有延时器功能，提供≤2000ms延时调整，用于调整各路输出信号延时，使得各路音频信号在到达听众耳朵保持同步。
▲6.具有回声消除功能，用于远程音视频会议，消除回声，增加语音清晰度；回声消除可以根据视频会场（房间）大小选择不同档位（具有小房间、中房间、大房间）三档可选；可调节降噪等级，具有6dB、12dB、18dB、24dB、30dB五档可选。
7.可通过面板IPS真彩显示屏，显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态等状态。
8.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
9.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。
▲10.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
11.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据使用场景不同AI语音降噪提供了强、中、弱三个档位可调整。
12.前面板自带IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱。

 注：上述标记了▲符号的参数需在具备CMA资质认定的检测机构出具的带CMA标志的检测报告中体现〔提供相应检测报告复印件或扫描件、检测依据的标准编号在检验检测机构资质认定能力项目库管理平台的查询截图，同时需附检测机构营业执照、CMA 资质认定证书、能力范围附表关键页（涉及检测依据的页码）的复印件或扫描件〕
	1
	台

	4
	AI音频处理器
	
	
	

	5
	数字音频

处理器软件
	1.支持调节闪避器功能，背景音乐自动闪避话筒发言。
2.支持调节自动混音功能，包括增益共享混音和门限自动混音。当多个信号源同时出现时，增益共享混音系统自动检测各个信号源的音量水平，自动调整信号源的增益（音量）。支持门限自动混音，设置一个灵敏度（阈值），当音频信号的强度超过或达到该阈值时，混音系统会自动调节该信号的音量；而当音频信号的强度低于阈值时，该信号的音量会被自动降低或静音。
3.支持调节反馈抑制功能，可以消除或减轻音频系统中可能出现的噪音或哨音问题。
4.支持调节回声消除功能，可以消除声音在房间、空间或传输路径中反射产生的回声。
▲5.支持AI回声消除，可实时消除扬声器播放信号在麦克风端产生的声学回声，可在复杂双讲与混响场景下抑制线性及非线性回声的同时去除背景噪声。
6.支持调节延时器功能，通过调节参数，引入一定量的时间延迟来调整音频信号的相对时间。
7.支持调节分频器功能，允许用户对音频信号进行频率分割和分区处理，以实现不同频率范围的独立控制和处理。
▲8.具有专家模式和普通模式切换功能；专家模式提供齐全的功能操作界面。具有前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、12段参量均衡，31段图示均衡、自动增益（AGC）、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵功能显示与控制；普通模式提供主要操作界面功能，防止非专业人员误调节音频参数，具有输入通道、输出通道和USB播放、USB录制、通道增益调节和静音开关控制功能。
9.支持PC客户端和APP、Web端三端数据同步联动。
▲10.支持AI噪声消除，并提供弱、中、强三种降噪强度，以适应不同环境噪声场景。
11.支持用户锁定机制，当系统检测到连续登录失败、会自动临时限制该用户访问。

 注：上述标记了▲符号的参数需要在具备CMA资质认定的检测机构出具的带CMA标志的检测报告中体现〔提供相应检测报告复印件或扫描件、检测依据的标准编号在检验检测机构资质认定能力项目库管理平台的查询截图，同时需附检测机构营业执照、CMA 资质认定证书、能力范围附表关键页（涉及检测依据的页码）的复印件或扫描件〕
 ▲要求可与根据《安全可靠测评工作指南（试行）》要求测评确认安全可靠等级达到I级的操作系统兼容（提供产品互认证明或软件适配认证材料及关于操作系统的中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告截图作为证明材料）
	1
	套

	6
	调音台
	1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，CH1-CH6线路输入接口带48V幻象开关独立控制；≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入接口。
2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。
3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。
5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。
	1
	台

	7
	无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥8路平衡输出、≥2路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥8台桌面式短咪杆发射机；频率范围等同或宽于470MHz-510MHz、640MHz-690MHz两个频段使用。
▲3.接收机前面板具有≥8个LCD 显示屏、≥8个编码旋钮、≥8个频率扫描实体按键、≥8个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥2个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥2个LINE-OUT接口、≥8个XLR-OUT接口、≥8个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个LCD显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键（提供设备接口图佐证）。
▲4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式（提供功能截图佐证）。
5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
7.接收机具有≥8个LCD显示屏；发射机具有LCD显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
8.桌面式发射机配置≥1颗锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，支持拓展电池数量，通过拓展连续使用时长≥60小时。
	1
	套

	8
	话筒呼叫控制嵌入软件
	1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。
2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。
3.支持自动选讯接收方式。
4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。
	1
	套

	9
	电池
	1.电池(18650锂电池)1颗/包
2.每颗电池容量为2400mAh
	12
	颗

	10
	AI反馈抑制器
	▲1.支持通过声场校正按钮按下预测声反馈回路，支持高、中、低三档输入电平调节。
2.具有≥2个独立通道，每通道均支持0-99级数字音量调节及静音开关功能，
3.具有移频、陷波反馈抑制功能，支持使用≥48个可编程陷波点。
4.具有≥2个完全独立的反馈抑制通道，支持每通道自适应反馈抑制（AFC）功能。
5.可通过编码旋钮和IPS屏幕控制和配置设备直通、场景，且屏幕能够显示IP地址、输入和输出通道的实时电平。
▲6.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
7.具有均衡器功能，提供图示均衡器和参量均衡器类型，提供8段参量均衡器和31段图示均衡器可选。图示均衡器支持高架、低架、参量滤波器类型。图示均衡器支持单点带宽模式配置。
8.具有分频器功能，具有贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯三种滤波器类型及6/12/18/24/32/48db/oct多种可选。
9.前面板自带IPS真彩显示屏、具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有2×12个静态点和2×12个动态点）、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+≥2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+≥2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。

 注：上述标记了▲符号的参数需要在具备CMA资质认定的检测机构出具的带CMA标志的检测报告中体现〔提供相应检测报告复印件或扫描件、检测依据的标准编号在检验检测机构资质认定能力项目库管理平台的查询截图，同时需附检测机构营业执照、CMA 资质认定证书、能力范围附表关键页（涉及检测依据的页码）的复印件或扫描件〕
	1
	台

	11
	反馈抑制器软件
	1.支持配置2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，每通道均支持直通开关配置。
2.支持刷新设备和手动输入IP地址添加设备，显示设备在线、离线状态；支持设备列表管理，可进行设备定位、编辑和删除设备信息；设备信息支持名称、端口号、物理地址、版本号、IP属性等信息显示。
3.支持调节反馈抑制功能，可以消除或减轻音频系统中可能出现的噪音或哨音问题。
4.支持调节反馈抑制功能，具有移频+陷波反馈抑制功能，两通道可以使用总计48个可编程陷波点。

▲5.具有均衡器参数调节功能，提供图示均衡器和参量均衡器类型，提供8段参量均衡器和31段图示均衡器可选。参量均衡器支持高架、低架、参量滤波器类型选择；图示均衡器支持窄带、正常、宽带3种模式配置。
▲6.支持噪声门功能配置，可调节阈值、深度、启动/释放时间、保持时间等音频参数；支持自动增益功能，可调节软拐点、目标电平、压缩比、启动/释放时间、启动电平、增益等音频参数；支持限幅器功能配置，可调节阈值、软拐点、建立/释放时间等音频参数。
7.支持设备固件升级，支持单台设备固件升级，或多台设备进行批量升级。
8.支持用户登录锁定安全设置，可启用或关闭该功能，可自定义登录闲置时间间隔、登录失败次数及账号禁用时长，同时支持在用户列表中查看。

 注：上述标记了▲符号的参数需要在具备CMA资质认定的检测机构出具的带CMA标志的检测报告中体现〔提供相应检测报告复印件或扫描件、检测依据的标准编号在检验检测机构资质认定能力项目库管理平台的查询截图，同时需附检测机构营业执照、CMA 资质认定证书、能力范围附表关键页（涉及检测依据的页码）的复印件或扫描件〕
	1
	套

	11
	反馈抑制器软件
	
	
	

	12
	电源管理器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4.具有≥1路USB接口。
	1
	台

	13
	22U机柜
	1.尺寸：600X800X1166mm
2.容量：22U
3.配置：

8位10A PDU插排一个
固定板1块
风扇部件1组
4只两寸重型脚轮
M6方螺母钉40套
内六角扳手一只
	1
	台

	13
	22U机柜
	
	
	

	14
	线材
	1.外被: PVC 
2.导体: 精炼铜线芯
3.芯数：300芯*2
4.100米/卷
	300
	米

	15
	安装调试
	所有设备按规范安装调试完成
	1
	项




