附表

2026年永泰县环境应急物资采购明细表

	序号
	物资名称
	数量
	单位
	参数要求

	1
	围油栏
	200
	米
	使用环境温度介于-30℃至+70℃之间，轻便易存放，具有第三方检验证书。

	2
	吸油毡
	0.5
	吨
	型号为PP-1，吸油能力不低于自重10倍，耐酸、耐碱、耐腐蚀，保油性好，可反复使用。

	3
	拦油锁
	100
	条
	内部材料为聚丙烯纤维，吸油能力不低于自重10倍配备卸扣和保护网套。

	4
	活性碳
	0.5
	吨
	碘值不低于800，存储年限不少于5年，吸收倍数大于自重2倍。

	5
	移动式排水泵车
	1
	台
	可以用于生态环境应急吸污排水，可牵引转移，具备厢式或皮卡式保护装置，配备才有大动静功率≥71KW；流量≥500立方米/小时，扬程≥20米；配备抽排水管道等辅助装备。


