2022年永泰县闽台农业融合发展产业园专项资金扶持项目及补助方案

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **承担单位** | **建设地点** | **补助环节相关投资建设内容及规模** | **投资情况（万元）** |
| **总投资** | **补助环节相关投资** | **省级专项补助** |
| 1.福州梅百华青梅文化创意园 | 福州梅百华文化旅游发展有限公司 | 永泰县葛岭镇台口村 | **1.拍摄青梅种植管理培训影片；****2.新建青梅原料收购场所：**道路硬化长100米、宽10米、厚度10cm，增加100吨数字地磅1台，不锈钢输送带3台，不锈下料斗3个。**3.建设园区污水处理设施：**处理量达到20吨/日，三级标准污水处理设施，满足生产污水排放达标。**4.增设观光工厂设施设备**：车间内重新进行隔间150m2，天棚吊顶74m2，新开物流门17个，观察窗3个，购买1台500LKIP清洗机，不锈钢工作台10张，实验室设备恒温培养箱1个，无菌均质器1套和其他配套设施。**5.园区种植区域路面硬化：**道路硬化长120米、宽1.5米，厚度大于10cm。 | 300 | 143.75 | 65 |
| 2.青梅果酒生产车间装修及生产设备采购项目 | 福州梅好佳园生态农业科技发展有限公司 | 永泰县葛岭镇台口村 | **1.购置青梅园生产机器购置：**小型挖掘机1台、割草机1台、果树枝粉碎机1台、发电机1台、锂电修剪机2台、高枝油锯1台、锂电手锯3台。**2.厂房装修及设备购置：**按照SC标准对596m2生产车间及产品展示体验区装修，配套采购水处理设备、灌装机等果酒生产设备。 | 70.919 | 70.919 | 30 |
| 3.农产品初次加工厂房建设项目 | 福州市樟台生态农业发展有限公司 | 永泰县丹云乡赤岸村 | **1.厂房内部装修建设：**砌块墙887m2；内墙面粉刷3219m2；水电550m2，共3层，；地板1120m2；实木复合门35樘，铝合金窗150m2；三楼顶楼晒场560m2。**2.购置厂房加工设施设备：**全自动包装机六组称FND 1台，搅拌机SZH 1台，双锤混合搅拌机SZH 1台，粉碎机日本FND 1台。**3.加工厂一层装修地面采用硬化：**刷环保地坪漆560m2，采用SC标准车间隔断，铝合金玻璃45m2，观光道中草药制作体验区等；围墙加粉刷339m2；清洗池规格：2m\*2m，3个。**4.厂房结构建设。** | 450.4 | 200.5 | 93 |
| **项目名称** | **承担单位** | **建设地点** | **补助环节相关投资建设内容及规模** | **投资情况（万元）** |
| **总投资** | **补助环节相关投资** | **省级专项补助** |
| 4.嵩口镇特色果蔬采摘园（三期） | 福建省福州市丰盛台鑫农业发展有限公司 | 永泰县嵩口镇东坡村、下坂村 | **1.灌溉设施设备：**购买农用储水桶60个（规格：PE材质，每个容量5吨）；农用机井6个；深井泵6个，喷管系统1套（120亩）。**2.建设一个果蔬分拣室和烘干车间：**果蔬分拣室规格：长12米，宽11.5米，面积135㎡；烘干车间：长9.5米，宽4米，面积38㎡。**3.购买8吨容量冷藏运输车1辆。** | 200 | 123.29 | 40 |
| 5.嵩口镇2022年民投合作李梅培训班 | 福州市村北村南文化创意有限公司 | 永泰县嵩口镇中山村、玉湖村 | 邀请闽台农业、林业、文创和文旅专业导师10名，开展10次培训课程、2场研讨会和1场市集，服务本地及周边农场主、村干部、农民、手工艺人、家庭妇女、文创青年等相关人群400人次，吸引线下客流3000人次，线上浏览1万人次。**1.农林产业创新技术培训（100人次）；2.李梅特色农文旅发展培训（50人次）；3.闽台合作研讨会（250人次）；** | 40 | 40 | 15 |
| 6.李梅观光工厂项目 | 福建省寨下有李文旅发展有限公司 | 永泰县长庆镇中埔村 | **1.厂房改造：**改造800平方旧车间屋顶、门窗，吊顶，墙壁等，用作烘干房、速冻库、冷藏库车间。**2.李干、青梅阳光房：**建设淡李干加工配套阳光房800平方，规格：20米\*35米。**3.设施设备采购：**（1）建设李干、梅干晒架、晒盘4000平方；（2）建设冷热双用淡李干热泵烘干房2套，每套100立方，规格4.5米\*7.5米\*3米高；（3）采购淡李干加工设备：去杂机1套、分级机1套、气泡清洗机2套；（4）制作5个不锈钢淡李干拌料桶，规格：2米\*1.2米\*0.6米；（5）采购1个电夹层锅。 | 750 | 243 | 95 |
| 7.清净侬闽台农业融合产业园项目建设 | 福建清净侬农业有限责任公司 | 永泰县长庆镇福斗村 | 永泰县柑橘数字化采后处理中心一期项目1.改造处理中心1500平方米：改造厂房材料钢材类、防水类、板材类、内装饰类、门窗类、加固类等，落水系统、排水系统整改；2.处理中心配备了装卸货轨道机1套、3.5t叉车1台、周转筐1000套、木质储存框2000套、托盘300套。 | 300 | 158.7368 | 70 |
| 8.红星乡高山青果园温室大棚建设项目 | 福州高山青农业技术有限公司 | 永泰县红星乡红星村 | 温控智能大棚项目建设7.6亩。建设标准：棚体高度不低于4.6m，肩高不低于3m。主立柱方管不少于80×60×2mm或50×100×2mm,柱距不大于4m。拱管圆管不少于32×1.5mm,纵梁、横梁方管不少于50×50×2mm或60×40×2mm。大棚四周主立柱间增设副立柱，主立柱采用不少于50×50×60cm或中60×60cm点式独立基础。水槽壁厚不少于1.5mm。水槽可代替肩部纵梁（肩管）。主要材料采用热浸镀锌管，现场组装采用螺栓紧固。 | 115 | 115 | 47 |
| **项目名称** | **承担单位** | **建设地点** | **补助环节相关投资建设内容及规模** | **投资情况（万元）** |
| **总投资** | **补助环节相关投资** | **省级专项补助** |
| 9.骐福现代化农业种植设施建设项目 | 福建骐福农业科技有限公司 | 永泰县同安镇樟坂村 | **1.智能植物工厂建设。**（1）品种引进：日本桃太郎系列西红柿；（2）种植技术引进：管道栽培设施建设300平方，气雾栽培设施建设300平方，水培蔬菜设施建设200平方，种植管理系统平台建设（EC传感器，PH传感器，光照，温度，湿度等传感器，数据采集控制器，种植管理控制器等物联网管理控制器）。**2.智能温控大棚建设。**新建智能温控大棚5.8亩。建设标准：棚体高度4.7m，肩高3m。主立柱方管50×100×2mm,柱距4m。拱管圆管32×1.5mm,纵梁、横梁方管50×50×2mm。大棚四周主立柱间增设副立柱，主立柱采用不少于50×50×60cm点式独立基础。水槽壁厚1.5mm。主要材料采用热浸镀锌管，现场组装采用螺栓紧固。配套自动开天窗或湿帘风机或其他调温系统，配备电动遮阳系统，按照温控大棚建设要求，配置水肥一体机、水泵、喷配件、电磁阀、肥液桶、电控箱等设施。 | 600 | 150 | 65 |
| 10.对台农业交流活动 | 永泰县 农业农村局 | 永泰县 | 联合永泰县台港澳办举办一次对台农业交流活动（两岸海峡青年节） | 10 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  | 2836.319 | 1255.1958 | 530 |