|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年永泰县省级现代农业产业园（第二批）专项资金扶持（李梅）项目补助方案** | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **承担单位** | **建设地点** | **补助环节相关投资建设内容及规模** | **投资情况（万元）** | |
| **补助环节相关投资** | **财政专项补助** |
| 1 | 淡李干加工场及配套产地初加工设施设备 | 永泰县汤溪生态农业发展有限公司 | 长庆镇岭兜村泽口自然村隔秀湾 | **1.厂房装修工程：**完善690平方米轻钢结构设施农用厂房水电门窗配套设施、四周砌砖76米、彩钢板围挡600m²、厂房内部地面硬化690m²、四周排水沟106米。 **2.厂区基础设施建设：**厂区道路硬化330m²、干砌毛石挡土墙550m³、厂房后坡加固混泥土喷锚260m²、新建32m²蓄水池1个，新建山涧排水管沟32米、道路排水管70米及其他配套基础设施。 **3.配套设备采购**：采购集装箱2个作为材料存放间、食品级塑料盘800个、不锈钢烘干推车40架、蒸汽发生器1台、不锈钢蒸煮箱4个、监控设备1套。 | 93 | 32 |
|
|
| 2 | 永泰特产李梅高值化产品的研发与产业化应用 | 福州大世界天然食品有限公司 | 塘前乡绿色食品产业园 | **1.李梅加工设施建设：**建设李梅软糖、片剂、冲剂等高值化产品的标准化GMP加工车间，(10万级净化)，采用净化专用玻镁板，建设面积1000㎡，采用10万级高效净化设备。 **2.李梅加工设施建设：**建设800㎡原辅料仓库、200㎡化验室、100㎡机房等李梅加工辅助配套设施设备。 **3.李梅准化加工生产设备的定制：**购买、安装、调试二级纯净水水处理设备1套；购买、安装、调试250m³低温冷凝热泵烘干房；购买按照高速青梅、李果粉剂罐装设备1 台/套，购买混料机1台，激光打码机1台，铝膜金属探测仪1台，全自动伺服包装、称量剔除生产线1条，相关设备配套购买、调试安装费用等。 | 265 | 80 |
|
|
| 3 | 永泰县势坪冠梅家庭农场道路 | 永泰县势坪冠梅家庭农场 | 葛岭镇台口村势坪 | 农场果园道路硬化，全长2300米，路基宽2米，路面宽1.6米，拐弯处宽度1.8米，厚10厘米，挡土墙73立方米，采用C25水泥硬化。 | 58.64 | 21 |
| 4 | 李梅产业基地配套建设项目 | 永泰县洑口理宜家庭农场 | 洑口乡梧村村车濑洋 | **1.基础设施建设：**新建灌溉水池45m³，铺设∅32PE引水管2000米、∅32PE给水管3000米、∅20PE支管1000米、DN25铁管300米、水泵及附属配件；购买安装25平方电缆370米、16平方400米，配电箱等附属配件。 **2.生产配套设施建设：**阳光房地面硬化400㎡、厚14cm；建设分拣房60㎡、包装车间245m²，主体钢结构，防火夹芯板内实木包墙等。 **3.新品种示范**：种植新品种李果(蜂糖李等)8亩。 | 89.3 | 29 |
|
|
| 5 | 安狮合作社鲜食李基地设施项目 | 永泰县安狮生态农业专业合作社 | 梧桐镇坵演村旗兜 | **1.园区电力设施：**园区内低压线路架设（不含变压器及配件），园区电网铺设线杆、线路、配电箱，电缆600米等。 **2.智能虫害防控：**全彩监测探头20个、4米立杆12根、诱杀设施、中心设备1套、园区网络工程1100米光缆等。 **3.园区基础建设**：建设土胚路900米，宽4.5米，含：生态护坡、涵洞等。 | 96.29 | 32 |
|
|
| 6 | 茶坑鲜食李基地设施建设项目 | 永泰县茶坑农业科技有限公司 | 盖洋乡茶坑 | **1.道路及排水沟渠建设：**修建机耕路1800米，宽2.8米，铺3.5厘米碎石；修建生态排水沟1200米；铺设排水管道76米、选用 PVC 抗压波纹管∅300mm。**2.灌溉及喷药基础设施建设**：新建50m³水池1座、铺设引给水及附属配件；购置2个500L配药桶、建设配药池3m³，规格：2米\*1.5米\*1米，铺设给水管∅32PE管720米、16MPa∅20PE管950米；购置高压喷药管200米。 | 54.02 | 18 |
| 7 | 丰云岭果园基础设施及配套设施建设 | 永泰县丰云岭家庭农场 | 盖洋乡前湖村茶坑湖 | **1.道路及排水沟渠建设：**修建果园土胚道路1950米，宽2.8米，其中：新开400米，拓宽1550米。路基夯实，上铺3.5cm厚石子，铺设排水管道30米；修建生态排水沟500米、宽0.4米，混凝土厚0.13米。 **2.配套设施建设**：建设果园水、药、肥管理设施，建设2个蓄水池，规格100m³和15m³，拌药池2个，容积2.3m³，购置高压打药管200米，铺设Φ20PE管2000米，Φ50引水管道200米。 | 43.896 | 14.5 |
| 8 | 樟岩峰果园基础设施及配套设施建设项目 | 永泰县樟岩峰家庭农场 | 盖洋乡盖洋村墩前94号 | **1.果园道路及排水沟渠建设：**修建果园道路1200米，宽2.8米，路基夯实，上铺3.5 cm厚石子及排水管道10个。修建生态排水沟280米、宽0.45米混凝土厚0.13米。  **2.果园配套设施建设：**安装1组宣传牌指示牌，规格5.5\*2.6米一面，6处指引牌，采用80mm\*80mm、30mm \*30mm镀锌方管等材料。  **3.李果新品种引种示范：**建设面积16亩，引种新品种“福红李”，园土改良、绿色防控。 | 35.44 | 12 |
|
| 9 | 欣源青梅基地道路建设项目 | 永泰县欣源农业专业合作社 | 葛岭镇台口村凤尾 | 扩宽、修整青梅园道路1530米、硬化宽2米、硬化厚14㎝。 | 36.3 | 13 |
| 10 | 青梅绿色产业园生产设施建设及配套设备采购项目（二期） | 福建梅满天下实业有限公司 | 永泰数字永泰产业园东星七路道边 | **1.阳光房建设：**钢制框架结构。层高3m，屋面为5mm厚玻璃采光版，钢梁规格为HN350mm\*175mm\*7mm\*11mm与HN250mm\*125mm\*6mm\*9mm，建筑面积21828.81㎡。 **2.配套建筑工程：**5号楼外墙、配电线路、水管设施等。 | 2030.62 | 399.35 |
|
| 合计 |  |  |  |  | 2802.506 | 650.85 |